Carta intestata

**AERAZIONE AMBIENTI DI LAVORO**

**Nonostante l’applicazione della garanzia della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone, ricordando che il coronavirus ha trasmissione persona/persona tramite la respirazione o il contatto con superfici infette e sempre al fine di evitare concentrazioni eccessive di componenti virali, si raccomanda di**

* **Cambiare frequentemente aria negli ambienti di lavoro, almeno 10 minuti ogni 60**

**Ciò è possibile sia attraverso le aperture delle finestre nei luoghi più ristretti quali gli uffici o stanze, gli abitacoli degli automezzi o carrelli elevatori: nei luoghi a più elevata dimensionalità, il ricambio di aria può essere assicurato attraverso l’apertura costante dei vasistas, uno o due finestre affinché le persone non sia esposte a correnti pericolose, oppure tramite le aperture dei portoni con accensione delle aspirazioni presenti all’interno dei luoghi.**

**Nei luoghi ciechi, come i bagni garantire il costante funzionamento delle ventole di aspirazione**

**A tale proposito si ricorda che l’apertura costante dei portoni non garantisce il corretto ricircolo aria**

**Durante il periodo delle pause è buona regola portarsi verso l’esterno, continuando a mantenere le distanze di sicurezza**

 **La direzione**